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	仪器设备中文名称
	悬索式柔性龙门吊大田作物表型设备

	预算价格人民币
	40.5万元/台

	申购学院
	农学院

	申购结果
	拟同意申购

	

主要技术指标
	悬索动力系统： 额定拉力不低于3000N ， 单边跨度80-100m。
室外防护系统 :   室外防尘防水达到IP45.
索塔及柔性悬索配件： 索塔四套 ，达到11m左右 ，配套柔性悬索破断拉力不低于30KN。
移动吊舱系统： 吊舱重量大约15kg ，控制误差不高于1cm ， 水平移动速度不低于0.3m/s。
控制地面站软件：AB点作业 ， 自主导航 ， 自动返航 ， 数据记录 ， 设备状态监测 ， 远程控制，并且可以支持外部触发设备数据采集。
技术服务： 要求设备安装调试 ， 提供系统培训和技术升级故障诊断 ， 并且提供免费远程技术支持。

	
主要功能
	该设备主要用于大田作物表型信息的自动化 、连续化和高通量采集 ，可按照设定的作业区域、航线及采样点进行自主导航 、精准定位 、定点悬停 、往返巡检和自动返航 ， 并支持远程控制、设备状态监测 、任务管理及数据记录； 移动吊舱可搭载RGB、多光谱、高光谱 、热红外、激光雷达和环境监测等设备 ，通过外部触发实现多传感器同步采集 ， 用于获取作物株高 、冠层结构、长势 、生物量 、病虫害及水肥胁迫等表型信息。

	
应用范围
	该设备主要应用于大田作物高通量表型监测 ， 可搭载RGB、多光谱 、高光谱 、热红外、激光雷达等专业传感器 ， 对作物株高、冠层结构 、叶面积 、生物量 、长势、病虫害及水肥胁迫等指标进行连续、定点和多时相采集 ，服务于作物遗传育种 、栽培管理、植物保护 、农业遥感、
农田生态和智慧农业等研究 ，也可用于传感器标定 、智能控制算法验证及数字农田数据采集。

	
共享学科
	

农业工程 、植物保护、作物学、土壤科学等。



